Правила пожарной безопасности в быту!

 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по рабочему поселку Локомотивный, Карталинскому, Варненскому и Брединскому районам рекомендует гражданам соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

Чтобы избежать пожаров, выполняйте правила пожарной безопасности :  
• В местах примыкания сгораемых частей здания ( перекрытия , перегородки и т.д. ) к печам и дпаымоходам должна быть устроена несгораемая разделка толщиной 38 см. от внутренней поверхности печи и дымохода до сгораемых конструкций . Для кладки и ремонта печей приглашайте квалифицированных мастеров, имеющих удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума .  
• У каждой печи на сгораемом полу перед топочной дверкой прибить предтопочный лист размером не менее 0,5 х0,7метра.  
• Постоянно следите за состоянием печей и дымоходов и своевременно устраняйте неисправности   
• Не перегревайте печи и не приставляйте вплотную к ним мебель и другие сгораемые предметы.  
• Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, зажженные газовые колонки и кухонные плиты, включенные в электросеть электрические приборы и не поручайте присмотр за ними детям  
• Следите за исправностью электропроводки и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов. Не применяйте самодельные предохранители ( жучки ), пользуйтесь только предохранителями заводского изготовления.  
• В отопительный сезон не менее одного раза в 2 месяца очищайте дымоходы от сажи.  
• Не отогревайте открытым огнем замерзшие трубы водопровода, канализации и отопительных систем.  
• Строго соблюдайте инструкцию по эксплуатации газифицированных печей.  
• Сжигание мусора допускается не ближе 50 метров от зданий и сооружений;  
• При сжигании мусора не оставляйте огонь без присмотра, он легко может распространиться по сухой траве;  
• Участки прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;  
• Будьте осторожны при курении, не бросайте непотушенную сигарету,не допускайте курения в постели;  
• Поговорите с детьми об опасности, которая таится от обращения с огнем;  
• Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.  
• Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.  
• Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".  
• У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".  
Будьте осторожны с огнем ! Не бросайте спички и окурки не затушенными ! Прячьте спички от детей и не оставляйте детей без присмотра ! При возникновении пожара немедленно вызывайте по телефону 01 пожарную охрану !!!  
  
Заместитель начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
по рабочему поселку Локомотивный, Карталинскому, Варненскому и Брединскому районам  
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Казанцев И.В.  
Ведущий специалист – эксперт ОНДиПР Богдановская М.А.